
2026年摄影摄像设备采购项目采购需求（意见征询）
一、项目名称：2026年摄影摄像设备采购项目

二、采购单位：浙江越秀外国语学院

三、采购方式：公开竞争性谈判
四、项目内容
1.采购内容：本项目采购大疆品牌摄影摄像设备11台、稳定器8台、录音设备5套，哈苏品牌相机1台、镜头2支，索尼品牌摄影摄像设备3台、镜头6支、相机电池10块。具体产品清单详见本项目采购需求。

2.最高限价：本项目最高限价为45.5万元，竞标供应商的报价不得超过最高限价，超过最高限价的为无效响应。
五、竞标供应商资格要求

1.具有独立法人资格；

2.具有采购标的的合法正规进货渠道（提供产品制造商出具的销售授权或供货证明，或者产品制造商授权的合法经销商出具的授权书或供货证明（须提供完整的授权链证明材料，逐级追溯至产品制造商））；

3.具有足够的能力来有效地履行合同，服务保障体系健全；
4.参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，无严重失信行为；

5.供应商授权谈判代表参加竞标的，谈判代表须与供应商存在劳动合同关系，谈判时提供授权书、劳动合同复印件、社保记录（缴费期限包含2026年7月至2026年9月任一月份）等证明材料（盖供应商公章）；
6.供应商及其有隶属关系的机构没有参加本项目谈判文件编写工作；

7.本次采购不接受联合体竞标。
六、产品品牌、型号及技术参数要求

	序号
	设备名称
	品牌、型号
	主要技术参数
	数量

	1
	拍摄设备
	DJI Osmo Pocket 4P
	1.1影像系统：双摄设计（广角+中焦，支持3倍光学变焦）
1.2传感器：中焦1/1.28英寸CMOS，广角1英寸CMOS 
1.3动态范围：17级动态范围，支持D-Log 2色彩曲线
1.4视频规格：最高4K/60fps，4K/240fps慢动作
1.5防抖：三轴机械云台，双镜头独立防抖
1.6收音：3个麦克风
1.7存储：内置103GB，读取速度800MB/s
1.8续航：2000mAh电池
	10台

	2
	电影摄影机
	DJI Ronin 4D-8K
	2.1影像系统：禅思X9-8K全画幅云台相机，CineCore 3.0影像处理平台
2.2录制规格：8K/75fps、8K/60fps全画幅无裁切，支持4K/120fps升格
2.3录制格式：ProRes RAW、ProRes 422 HQ、H.264内录
2.4动态范围：14.7档，双原生ISO：320/1600（动态拓展后800/4000）
2.5卡口系统：原生DX卡口，支持DL/L/M/E/PL等多种卡口组件
	1台

	3
	稳定器
	DJI RS 5
	3.1轴臂材质：铝合金
3.2最大有效载重：3kg
3.3防抖算法：第五代 RS 增稳算法
3.4轴锁结构：第二代自动轴锁
3.5屏幕：机身一体式 OLED 触控屏
3.6智能跟随：ActiveTrack 5.0，支持人/车/宠物/自定义物体追踪，最远识别10米
3.7横竖拍：第三代原生横竖拍切换，无需配件
3.8续航：标配电池待机14小时，扩容电池手柄最长30小时
3.9充电时长：1小时满电
3.10连接方式：蓝牙5.0、2.4G无线
3.11微调结构：三轴独立微调旋钮+特氟龙顺滑夹层
3.12接口：Type-C相机控制线、拓展外接接口
	8台

	4
	录音设备
	DJI MIC3（两发一收，含充电盒）
	4.1录音格式：32-bit浮点内录、48kHz/24-bit无损传输
4.2无线传输：2.4GHz/5GHz双频自动跳频，最远400米
4.3降噪/音色：双档智能降噪、三档音色预设
4.4续航：发射器8h /接收器10h /充电盒28h
4.5最大扩展：支持4发8收、四声道独立输出
	5套

	5
	照相机
	哈苏 X2D II 100C(单机身)
	5.1传感器/像素：43.8×32.9mm中画幅BSI背照式CMOS，1亿像素
5.2卡口类型：哈苏XCD卡口
5.3防抖：5轴10级机身防抖
5.4对焦系统：PDAF+CDAF+LiDAR混合对焦，新增AF-C连续对焦，支持人/车/猫/狗识别
5.5存储系统：内置1TB SSD + CFexpress Type B双存储设计
5.6显示屏：3.6英寸236万点OLED翻转触控屏，峰值亮度1400尼特
5.7尺寸：约148.5×106×75mm
5.8电源/续航：3400mAh锂电池，CIPA标准约327张
	1台

	6
	镜头
	哈苏XCD 2,5/38V 
	6.1焦距/等效焦距：38mm（等效全画幅约30mm）
6.2镜头结构：9组10片，含3片非球面镜片
6.3最大光圈：f/2.5
6.4最近对焦距离：0.3m
6.5镜间快门：中央镜间快门，最高1/2000秒，全速闪光同步
6.6滤镜口径：72mm
6.7尺寸：约76×68mm
	1支

	7
	镜头
	哈苏XCD 2,5/55V
	7.1焦距/等效焦距：55mm（等效全画幅约 43mm）
7.2镜头结构：8组9片，含3片非球面镜片
7.3最大光圈：f/2.5
7.4最近对焦距离：0.45m
7.5镜间快门：中央镜间快门，最高 1/2000 秒，全速闪光同步
7.6滤镜口径：72mm
7.7尺寸：约76×72mm
	1支

	8
	电影摄影机
	SONY ILME-FX3A
	8.1传感器类型：约1020万有效像素，全画幅背照式Exmor R CMOS
8.2视频录制格式：XAVC S/XAVC HS内录，4K/120p 10-bit 4:2:2，4.2K 16-bit RAW外录
8.3 ISO感光度：标准80-102400，扩展ISO40-409600
8.4卡口类型：索尼E卡口
8.5存储介质：双卡槽，兼容CFexpress A型与SD UHS-II存储卡
8.6尺寸：约129.7×77.8×84.5mm
	1台

	9
	照相机
	SONY Alpha 7R VI（A7R6）
	9.1传感器/像素：约6680万有效像素，全画幅全堆栈式 Exmor RS CMOS 传感器，支持扩展至 2.7 亿像素
9.2连拍性能：30张/秒无黑屏高速连拍，支持每秒60次AF/AE计算
9.3视频规格：8K 30p（8.2K超采样）、全画幅无裁切4K 60p/120p，8K连续录制最长约120分钟
9.4防抖系统：五轴机身防抖，中央最高8.5级防抖补偿
9.5取景器/显示屏：约944万点OLED电子取景器（DCI-P3色域/10-bit HDR），四轴多角度LCD触摸屏
9.6卡口/存储：索尼E卡口，双卡槽均支持 CFexpress Type A 与 SD UHS-II 存储卡
	2台

	10
	镜头
	SONY FE 16-35mm F2.8 GM II
	10.1焦距/最大光圈：16-35mm /恒定f/2.8
10.2镜头结构：12组15片（含3片XA超级非球面镜片等）
10.3最近对焦距离：0.22m
10.4最大放大倍率：0.32倍
10.5光圈叶片/滤镜口径：11片（圆形光圈）/ 82mm
10.6尺寸：约Φ87.8mm × 111.5mm
	2支

	11
	镜头
	SONY FE 24-105mm F4 G OSS
	11.1焦距/最大光圈：24-105mm / 最大光圈 F4（恒定为 F4，最小光圈 F22）
11.2镜头结构：14组17片（含4 片非球面镜片、ED低色散镜片，配纳米AR镀膜）
11.3最近对焦距离：0.38m
11.4最大放大倍率：0.31倍
11.5光圈叶片/滤镜口径：9片圆形光圈叶片/滤镜口径77mm
11.6尺寸：约φ83.4mm × 113.3mm
	1支

	12
	镜头
	SONY FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS
	12.1焦距/最大光圈：100-400mm/最大光圈F4.5-5.6（最小光圈F32-40）
12.2镜头结构：16组22片（含1片超级 ED 镜片、2片ED镜片，前镜组氟镀膜，配纳米AR镀膜）
12.3最近对焦距离：0.98m
12.4最大放大倍率：0.35倍（100mm端约0.12倍，400mm端约0.35倍）
12.5光圈叶片/滤镜口径：9片圆形光圈叶片/滤镜口径77mm
12.6尺寸：约φ93.9mm × 205mm
	1支

	13
	镜头
	SONY FE 50mm F1.4 GM
	13.1焦距/最大光圈：50mm标准焦距/最大光圈 F1.4（最小光圈 F16）
13.2镜头结构：11 组14片（含2片 XA 极致非球面镜片、1片ED低色散镜片，配二代纳米AR镀膜）
13.3最近对焦距离：自动对焦下0.41m
13.4最大放大倍率：0.16倍
13.5光圈叶片/滤镜口径：11片圆形光圈叶片/滤镜口径 67mm
13.6尺寸：约φ80.6mm × 96.0mm
	1支

	14
	镜头
	SONY FE 90mm F2.8 Macro G OSS
	14.1焦距/最大光圈：90mm/最大光圈F2.8（最小光圈F22）
14.2镜头结构：11组15片（含非球面镜片、Super ED超低色散镜片及ED低色散镜片）
14.3最近对焦距离：0.28m
14.4最大放大倍率：1.0倍（1:1等倍放大）
14.5光圈叶片/滤镜口径：9片圆形光圈叶片/滤镜口径62mm
14.6尺寸：约φ79mm × 130.5mm
	1支

	15
	相机电池
	SONY 

NP-FZ100
	15.1电池类型：高容量锂离子电池
15.2电池容量：2280mAh
15.3标称电压：7.2V
15.4额定能量：16.4Wh
15.5充电时间：使用官方快充充电器（如BC-QZ1）约150 - 155分钟可充满，使用原厂充电器约2-3小时
15.6充电方式：相机内充电 / 专用充电器 / USB PD快充
	10块


1.上述设备配置中未列入部分一律按原厂出厂标准配置提供。
七、供货要求
★1.供应商所提供的所有产品（含各类组件、配件）必须是原厂全新未开封原装正品，未经供应商加装配件，所有产品不得为减配版或删减版，不接受渠道货、水货、拆机货、二手货或拼凑组装件；所供产品均可通过官网或服务电话查询验证设备序列号。
2.供货日期和地点
2.1交货日期：本项目应自成交之日起20日内完成全部产品的交付。

2.2交货地点：浙江省绍兴市越城区会稽路428号浙江越秀外国语学院稽山校区。
3.供应商须委派项目负责人承担交货、验收、维保等统筹协调任务。

4.供应商须在交付产品的同时向采购人提供完整的文档资料、使用操作手册、以及产品合格证、保修卡等各类必需材料（包括电子版）。
八、质量标准及验收

1.本项目须符合现行的国家或行业标准（以质量标准最高者为准），符合谈判文件、响应文件的规定及采购人要求。

2.本项目验收分为初步（开箱）检验和最终验收两阶段。产品交付后，采购人使用部门与供应商对产品进行初步（开箱）检验，检验合格的共同签署初步（开箱）检验验收书；全部产品交付满一个月后（遇寒暑假顺延），采购人组织相关人员和专家根据项目确定的验收规范、标准对供应商履约情况进行最终验收，最终验收完毕后一个月内出具验收意见。
九、质保期及售后服务
★1.本项目所有产品享有产品配套的标准原厂质保服务，原厂质保期起算日期不早于项目成交当日；供应商须对本项目所有产品提供不少于三年的质保服务，质保期自项目验收合格之日起算。
2.供应商为本项目售后服务的第一责任人，在三年质保期内全面负责履行售后服务义务（含原厂质保期内）。原厂质保期内，供应商负责协调利用原厂服务资源完成售后维修；原厂质保期满后，剩余质保期限的维修责任与费用由供应商自行承担，确保整体质保期满足三年要求。

3.供应商需提供专门的售后服务电话，质保期内免费上门处理因质量问题及非人为因素造成所发生的一切设备故障，并进行定期回访和日常维护。质保期结束前须上门对产品进行一次全面检查。质保期内如发生故障，在接到采购人通知后，应在2小时内做出响应，24小时内派人赴现场处理问题。24小时内无法修复的，需无偿提供备机或备用零件（性能不低于本项目采购产品）供采购人使用。
十、报价要求
项目报价包含完成项目所需的一切费用，包括货款、包装、运输、保险、保修、售后服务、税费等一切费用。谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。采购人不再追加任何费用。
十一、结算方式

1.项目验收合格且采购人收到供应商开具的发票后支付95%的合同款，5%的余款作为质量和售后服务保证金，如无质量问题且售后服务良好，在项目验收合格满一年后支付2%，项目验收合格满两年后支付2%，剩余1%在项目验收合格满三年后付清。
2.各阶段付款条件满足后，采购人于30个工作日内支付价款（采购人寒暑假期间不计入工作日）。
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